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[bookmark: _Toc216966659]1.	Сведения о разработчике и держателе плана
Ейский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Администрация морских портов Азовского моря» (далее - Ейский филиал ФГБУ «АМП Азовского моря») создан в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 26.03.2015 г. № 51 «О реорганизации Федерального государственного бюджетного учреждения «Администрация морских портов Азовского моря» в форме присоединения к нему Федерального государственного учреждения «Администрация морского порта Ейск».
Ейский филиал ФГБУ «АМП Азовского моря» является некоммерческой организацией, осуществляющей в пределах своей компетенции предоставление государственных услуг на морском транспорте в сфере организации и обеспечения безопасности мореплавания.
Обеспечение экологической безопасности мореплавания и охраны окружающей среды достигается путем:
· организации и контроля мероприятий по предотвращению загрязнения окружающей среды отходами с судов;
· учета деятельности портовых приемных сооружений для отходов с судов;
· организации мер по ликвидации аварийных загрязнений окружающей среды с судов.
Официальное наименование:
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Азовского моря», Ейский филиал
Адрес: 353680 г. Ейск, ул. Пляжная, д. 6;
Контакты: (86132) 2-61-27, (86132) 2-06-24, maemp@mail.ru portcontroleysk@mail.ru

Руководитель: 
и.о. капитана морского порта Ейск Бакатин А.Н. 

Разработчик плана: 
Молошенко Б.В.


[bookmark: _Toc216966660]2.	Термины и определения
	
	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

	Акватория морского порта
	Водное пространство в границах, определенных Обязательными постановлениями по морскому порту

	Внешний рейд
	Водное пространство, выделенное и предназначенное для стоянки и обслуживания судов на якорных стоянках

	Достаточность
	Достаточность по резолюции MEPC.83 (44) означает, что:
- портовые приемные сооружения удовлетворяют потребности судов, использующих порты, без чрезмерной задержки;
- используются моряками; 
- полностью удовлетворяют потребности судов, которые регулярно их используют; 
- не являются трудными в использовании, и способствуют улучшению состояния морской среды;
- обеспечивают конечную утилизацию судовых отходов экологически приемлемым способом

	Карантинные отходы
	Особые судовые отходы, которые требуют сортировки и специальной обработки в связи с их потенциальной возможностью распространения заболеваний или вредителей растений и животных

	Морской терминал
	Совокупность объектов инфраструктуры порта, технологически связанных между собой и предназначенных и (или) используемых для осуществления операций с грузами, в том числе для их перевалки, обслуживания судов, иных транспортных средств и (или) обслуживания пассажиров

	Мусор 
	Согласно Приложению V к Конвенции МАРПОЛ это все виды продовольственных, бытовых и эксплуатационных отходов, все пластмассы, остатки груза, зола из инсинераторов, кулинарный жир и т.п., которые образуются в процессе нормальной эксплуатации судна и подлежат периодическому или постоянному удалению за исключением веществ, сброс которых регламентируется другими Приложениями к Конвенции МАРПОЛ

	Накопление отходов
	Накопление отходов в специально обустроенных местах до их отправки на объект для размещения отходов

	Обращение с отходами
	Деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов

	Оператор морского терминала
	Транспортная организация, осуществляющая эксплуатацию морского терминала, операции с грузами, в том числе их перевалку, обслуживание судов, иных транспортных средств и (или) обслуживание пассажиров

	Оператор портовых приемных сооружений
	Организация, оказывающая услуги по снятию судовых отходов 

	Особый район
	Район мирового океана, где по признанным причинам, относящимся к его океанографическим и экологическим условиям и специфике его судоходства, необходимо принятие особых обязательных методов предотвращения загрязнения моря нефтью, другими вредными веществами и мусором.

	Остатки/отходы 
	Обозначает совокупность всех видов отходов, регулируемых Конвенцией МАРПОЛ, которые образуются на борту судов во время нормальной эксплуатации и во время грузовых операций

	Перевалка грузов
	Комплексный вид услуг и (или) работ по перегрузке грузов с одного вида транспорта на другой в том числе перемещение грузов в границах морского порта и их технологическое накопление, или по перегрузке грузов без их технологического накопления с одного вида транспорта на другой вид транспорта

	Подходы к морскому порту
	Внешние рейды и участки морских путей, расположенные в зоне с установленными границами, которая примыкает к акватории морского порта, но не выходит за пределы территориального моря Российской Федерации и в пределах которой суда должны следовать с особой осторожностью в целях обеспечения безопасности мореплавания

	Портовые гидротехнические сооружения
	Инженерно-технические сооружения: берегозащитные, волноломы, дамбы, молы, пирсы, причалы, а также подходные каналы, расположенные на территории и (или) акватории морского порта, предназначенные для обеспечения безопасности мореплавания и стоянки судов

	Приемное сооружение
	Фиксированное, плавучее или мобильное сооружение, предназначенное для приема остатков/отходов с судов и, которое подходит для этой цели

	Размещение отходов
	Деятельность по хранению и захоронению отходов

	Сброс 
	Означает любой сброс с судна, какими бы причинами он не вызывался, и включает любую утечку, удаление, разлив, протекание, откачку, выделение или опорожнение. В этом документе, термин «сброс» относится к тем видам сбросов, которые предусмотрены и регулируются в Конвенции МАРПОЛ

	Судовые отходы
	Бесполезное, ненужное или излишнее вещество, которое должно быть удалено с судна

	Услуги в морском порту
	Услуги, оказание которых пользователям обычно осуществляется в морском порту и на подходах к нему в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации

	Хранение отходов
	Складирование отходов на специализированных объектах - полигонах сроком более чем одиннадцать месяцев





[bookmark: _Toc216966661]3.	Нормативно-правовые акты
[bookmark: _Toc216966662]3.1	Международные документы
Международная Конвенция по предотвращению загрязнения морской среды с судов 1973 года, измененная Протоколом 1978 года в части:
· Приложения I Правила предотвращения загрязнения нефтью.
· Приложения II Правила предотвращение загрязнения химическими, опасными жидкими веществами.
· Приложения IV Правила предотвращения загрязнения сточными водами.
· Приложения V Правила предотвращения загрязнения мусором.
· Приложение VI Правила предотвращения загрязнения атмосферного воздуха.
· Правила 12, Приложения I МК МАРПОЛ, в части требований к сооружениям по обеспечению нефтяных терминалов сооружениями, достаточными для приема и обработки грязного и чистого балласта, промывочной воды из танков нефтяных танкеров, а также приемных сооружений, достаточных для приема других остатков и нефтесодержащих смесей.
· Правила 12, Приложения IV МК МАРПОЛ, в части требований обеспечения морских портов приемными сооружениями для снятия с судов сточных вод.
· Правила 8, Приложения V МК МАРПОЛ, в части требований обеспечения морских портов приемными сооружениями для приема с судов мусора.
· Руководство КЗМС 83(44) по обеспечению достаточности портовых приемных сооружений для судовых отходов.
· Руководство по использованию береговых устройств и сооружений для приема и переработки отходов (КЗМС (35 сессия) 1994). 
· Руководство ИМО для провайдеров услуг приемных сооружений порта и их пользователей (МЕРС.1/834) 2014 г.
· Руководство 2011 года по приемным сооружениям согласно Приложению VI МК МАРПОЛ (Резолюция КЗМС 199(62)).
· Руководство по судовой санитарии (ВОЗ 2013).
[bookmark: _Toc216966663]3.2	Нормативно-правовые акты Российской Федерации
· Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 N81-ФЗ.
· Федеральный закон от 08.11.2007 N 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
· Водный кодекс Российской Федерации» от 3 июня 2006 N 74-ФЗ.
· Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
· Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» в части «мусорной реформы», включающей раздельный сбор и переработку отходов.
· Федеральный Закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».
· Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
· Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641».
· Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов».
· Приказ Минтранса России от  12.11.2021 № 395 «Об утверждении Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним».
· Приказ Минтранса России от 07.04.2025г № 123 «Об утверждении Обязательных постановлений в морском порту Ейск».
·  «Правила ведения работ по очистке загрязненных акваторий портов» (РД 31.04.01-90), утв. Письмом ММФ № 29 от 19.03.90.
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Настоящий План разработан и предназначен для капитанов, судовладельцев, судовых агентов и для операторов портовых приемных сооружений, с целью описать основные принципы, которые должны быть приняты во внимание при осуществлении передачи и приема остатков/отходов, регулируемых Конвенцией МАРПОЛ.
План учитывает действующее законодательство по обращению с отходами производства и потребления, государственное регулирование портовой деятельности и выполнение международных обязательств Российской Федерации в области торгового мореплавания, с целью обеспечения адекватности приемных сооружений для снятия отходов с судов в порту Ейск.
Функция государственного надзора и контроля деятельности операторов портовых приемных сооружений, условиям содержания сооружений для размещения и утилизации судовых отходов осуществляется уполномоченными исполнительными органами на основании действующего законодательства Российской Федерации. 
Капитан морского порта Ейск руководит мероприятиями по предотвращению загрязнения акватории морского порта отходами производства и потребления, сточными и (или) нефтесодержащими водами, нефтью и другими опасными и (или) вредными для здоровья человека и (или) окружающей среды веществами и ликвидации последствий такого загрязнения.
Деятельность операторов портовых приемных сооружений предприятий по оказанию экологических услуг судам, касающаяся размещения и утилизации судовых отходов осуществляется на коммерческой основе в рамках действующего законодательства Российской Федерации.
План отражает формирование технологических условий для снятия и размещения судовых отходов, образующихся при нормальной эксплуатации судов, а также иных отходов, в том числе связанных с грузом, в объеме выполнения МАРПОЛ, портовых и национальных правил. 
Рекомендуемые Планом процедуры направлены на взаимодействие судно-берег и включают процедуры отчетности, а также использование стандартных форм документации.
План управления судовыми отходами в морском порту Ейск регулярно обновляется в соответствии требованиями нормативно-правовых актов и со сведениями, предоставляемыми операторами портовых приемных сооружений.
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[bookmark: _Toc216966666]5.1	Основные цели Плана
Основными целями Плана являются:
выполнение обязательств, предусмотренных признанными Российской Федерацией конвенционными нормами в сфере предотвращения загрязнения окружающей среды отходами с судов в морском порту Ейск, направленных на поддержание в нормативной готовности и достаточности технических средств порта для снятия и размещения судовых отходов;
принятие мер, направленных на перспективное развитие и модернизацию приемных портовых сооружений;
предотвращение сбросов отходов судов;
упрощение мероприятий по выполнению заявок судовых агентов на снятие и размещение всех видов судовых отходов, включая остатки груза, недопущение вынужденного простоя судов в ожидании или невыполнения заявок на снятие отходов;
учет состава и количества отходов, которые судно намеревается сдать в порту;
учет состава и количества отходов, которые было сдано судном в порту; 
проверка с целью предотвращения сверхнормативного накопления отходов к моменту оформления судна на выход из порта. 
[bookmark: _Toc216966667]5.2	Основные задачи Плана
Основными задачами Плана являются:
учет состава технических средств операторов портовых приемных сооружений и выполнения заявок на виды работ по снятию отходов с судов;
проверка в процессе оформления отходов судов того, что объемы емкостей для сбора судовых отходов позволяют обеспечить переход в следующий порт захода или произвести сброс в разрешенном районе с соблюдением требований МК МАРПОЛ 73/78; 
обоснование необходимости перспективного развития приемных сооружений;
проверка заявлений в случаях отказов от выполнения заявок судов на выполнение услуг по снятию судовых отходов. 
Реализация целей и задач плана достигается при соблюдении условий взаимодействия с органами государственного управления и контроля в сфере охраны окружающее среды, контрольно-надзорными органами санитарного, ветеринарного, фитосанитарного контроля, включая особые случаи, обусловленные обстоятельствами введения карантинного режима.


[bookmark: _Toc216966668]6.	Основные характеристики морского порта Ейск
Морской порт Ейск расположен в Азовском море на южном побережье Таганрогского залива.
Границы морского порта установлены распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2009 г. N 549-р.
Морской порт открыт для навигации круглый год, осуществляет работу круглосуточно, имеет грузовой постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу РФ.
В морском порту Ейск осуществляют операции с грузами, в том числе их перевалку, обслуживание судов и иных транспортных средств 6 операторов морских терминалов:
- АО «Ейский морской порт»;
- АО «Ейский портовый элеватор»;
- ООО «Ейск-порт-Виста»;
- ООО «Ейск-Приазовье-Порт»;
- Ейское управление Азово-черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт». 
Услуги по снятию судовых отходов в морском порту Ейск оказывают операторы портовых приемных сооружений ООО «ЭкоЛидер» и ООО «Гермес». Контактные данные операторов приведены в информации о достаточности приемных портовых сооружений (Приложение 4).
[bookmark: _Toc216966669]7.	Схема территории порта и расположение причалов
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[bookmark: _Toc216966670]8.	Характеристики причалов
	Основные технические характеристики морского порта:
	

	Площадь территории морского порта (га):
	68,61

	Площадь акватории морского порта (км2):
	63,39

	Количество причалов:
	16

	Длина причального фронта морского порта (п. м):
	2 762

	Пропускная способность грузовых терминалов всего (тыс. тонн в год):
	7450

	в том числе:
	

	наливные (тыс. тонн в год):
	1 400

	сухие (тыс. тонн в год):
	6 050

	Максимальные габариты судов, заходящих в порт (осадка, длина, ширина) (м):
	4,5 / 150 / 22

	Площадь крытых складов (тыс. м2):
	42,45

	Площадь открытых складов (тыс. м2):
	118,03

	Емкости резервуаров для хранения: зерновых (тыс. тонн):
	77,4

	Период навигации в морском порту:
	круглогодичный


[bookmark: _Toc216966671]9.	Характеристика состава судовых отходов
Инвентаризация образования судовых отходов, паспортизация по видам и классификаторам токсичности отходов, лимиты на размещение и ответственность за ведение установленных платежей за их образование и размещение относится к обязанностям операторов портовых приемных сооружений, оказывающим экологические услуги судам.
Судовые отходы подлежат раздельному накоплению и передаче на приемные сооружения по следующим типам и категориям:

	По Конвенции МАРПОЛ, Приложение I (нефтесодержащие отходы) / MARPOL Annex I-related

	Льяльные воды / Oily bilge water

	Нефтяные остатки  / Oily residues (sludge)

	Воды после промывки танков  / Oily tank washings

	Грязные балластные воды  / Dirty ballast water

	Осадок и шлам после промывки танков  /Scale and sludge from tank cleaning

	Другое 



	По Конвенции МАРПОЛ, Приложение II (вредные жидкие химические / опасные вещества /остатки / воды от помывки танков) / MARPOL Annex II–related Category of NLS  residue/water mixture for discharge to facility from tank washings:

	Вещество категории X / Category X substance

	Вещество категории Y / Category Y substance

	Вещество категории Z / Category Z substance



	По Конвенции МАРПОЛ, Приложение IV (сточные воды) / MARPOL Annex IV–related

	Сточные воды / Sewage 



	По Конвенции МАРПОЛ, Приложение V (мусор) / MARPOL Annex V–related

	A. Пластмасса / Plastics

	B. Пищевые отходы / Food wastes

	C. Бытовые отходы / Domestic wastes

	D. Кухонный жир / Cooking oil

	E. Зола инсинератора / Incinerator ashes

	F. Эксплуатационные отходы / Operational wastes

	G. Туши животного(-ых) / Animal carcasses

	H. Рыболовные снасти / Fishing gear

	I. Электронные отходы / E-waste

	J. Остатки груза, не опасные для окружающей среды / Cargo residues (non HME)

	K. Остатки груза, опасные для окружающей среды / Cargo residues (HME)



	По Конвенции МАРПОЛ, Приложение VI (загрязнители атмосферы воздуха) / MARPOL Annex VI–related

	a. Озоноразрушающие вещества и оборудование, содержащее такие вещества / Ozone-depleting substances and equipment containing such substances

	b. Отходы очистки выхлопных газов / Exhaust gas-cleaning residues



	По Конвенции по управлению балластными водами / Ballast Water Management (BWM) Convention–related

	Балластные воды / Ballast Water (BWM Convention)

	Осадки балластных вод / Sediments (BWM Convention)



Вредные жидкие вещества в морском порту Ейск не переваливаются.
В случае сверхнормативного накопления отходов на судне они подлежат контролируемой сдаче на приемные сооружения в порту. 
Условия сброса изолированного балласта регламентируются «Международной конвенцией по контролю и управлению судовыми балластными водами и осадками», изложены в «Обязательных постановлениях в морском порту Ейск». Судам разрешен сброс изолированного балласта у причала, если смена балласта производилась в Азовском море, о чем имеется запись в судовом журнале.
[bookmark: _Toc216966672]10.	Особые судовые отходы
В морском порту Ейск должны выполняться требования в отношении специальной обработки отдельных видов судовых отходов (например, выполнении мероприятий по нераспространению африканской чумы свиней, при карантине). В случаях захода судов в порт Ейск из эпидемиологически неблагополучных районов операторы портовых приемных сооружений должны обеспечить безопасное снятие, транспортировку и обеззараживание всех особых судовых отходов с таких судов путем озоления в мусоросжигательных печах. 
[bookmark: _Toc216966673]11.	Расчет мощности приемных сооружений
К транспортному судну, как экстерриториальному объекту, не предусмотрено применение национальных процедур инвентаризации образования отходов производства и потребления, паспортизации их по классам опасности, нормирование и получение лимитов на их предельное образование и размещение, а также осуществление платежей за выбросы и сбросы и размещение отходов на все время нахождения судна в территориальных водах Российской Федерации. 
Согласно данным учета снятых судовых отходов операторами портовых приемных сооружений, с учетом 5% запаса мощность портовых приемных сооружений в годовом выражении по видам отходов составляет:
	Бытовой мусор (т)  
	390

	Сточные воды (т)  
	5300

	Льяльные нефтесодержащие воды и нефтешлам (т)  
	2100


[bookmark: _Toc216966674]12.	Порядок сдачи судовых отходов, документирование
Деятельность по снятию всех видов судовых отходов осуществляется в рамках хозяйственных договоров судовых агентов с операторами портовых приемных сооружений. При этом в обязанности судовых агентов входит предоставление надлежащим образом оформленных заявок операторам портовых приемных сооружений, а со стороны операторов портовых приемных сооружений – оформление справки о сдаче судовых отходов.
Суда, следующие в порт, направляют через судового агента назначенному лицу по адресу smbampe@mail.ru предварительное уведомление о намерении использовать портовые приемные сооружения согласно Руководству по обеспечению достаточности портовых приемных сооружений для судовых отходов (резолюция MEPC.83 (44)) за 24 часа до прибытия в порт, или незамедлительно после выхода из предыдущего порта, если продолжительность рейса менее чем 24 часа (Приложение №2) .
При подаче информации о заходе судна в морской порт в информационную систему «PortСontrol» судовой агент заполняет п.33 «Необходимое количество требуемых сдачи отходов и их наименование» в соответствии с планируемыми операциями по сдаче судовых отходов (наименование, количество).
Для удаления с судна накопившихся остатков нефтепродуктов, льяльных, хозяйственно-фекальных вод, мусора заявка через судового агента подается оператору портовых приемных сооружений, предоставляющему услуги по сбору отходов. 
Во время передачи остатков/отходов, регулируемых Конвенцией МАРПОЛ, на судне должны быть соблюдены соответствующие процедуры, направленные на предотвращение загрязнения окружающей среды.
Сдача судовых отходов производится у причалов морского порта Ейск. Нефтесодержащие воды, а также нефтяные остатки с судов сдаются на причалах порта закрытым способом. Стандартные размеры фланцев и сливных соединений должны обеспечивать надежное соединение судно – приемное сооружение.
По окончании снятия судовых отходов оператор портовых приемных сооружений выдает лицу, ответственному за сдачу судовых отходов на судне, справку о снятии судовых отходов с указанием даты, наименования и количества сданного вида отходов (Приложение 3). Соответствующие записи, справки, квитанции или сертификаты о сдаче судовых отходов должны храниться в Журнале операций с мусором (в течение как минимум двух лет) и Журнале нефтяных операций (часть I для всех типов судов и часть II для нефтяных танкеров), а в случае танкеров для перевозки химикатов – в Журнале грузовых операций. Клапана после сдачи судовых жидких отходов должны быть опломбированы пломбами оператора портовых приемных сооружений. 
При оформлении выхода судна из морского порта капитан судна через судового агента предоставляет в службу капитана морского порта справку о сдаче судовых отходов. В том случае, когда судовые отходы не снимались с борта судна, должно быть предоставлено объективное доказательство того, что объемы емкостей для сбора судовых отходов позволяют обеспечить переход в следующий порт захода или произвести сброс в разрешенном районе с соблюдением требований МК МАРПОЛ 73/78. 
За нарушения, следствием которых явилось бы загрязнение окружающей природной среды, виновная сторона подвергается штрафу и взысканию ущерба за нанесение вреда природной среде в соответствии с Законом РФ «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 года и действующим законодательством Российской Федерации. Наложение штрафных санкций не освобождает виновную сторону от оплаты стоимости фактических расходов по ликвидации загрязнения окружающей среды.
[bookmark: _Toc216966675]13.	Минимизация вредного воздействия на окружающую среду при управлении остатками/отходами, образовавшимися на судне
Бытовые отходы, заранее разделенные на судне по видам и категориям, упаковываются и передаются на портовые приемные сооружения. В отдельных случаях, по предписанию санитарных властей, бытовые отходы судов по эпидемиологическим показаниям должны подвергаться обеззараживанию на судне, герметично упаковываться и затем подвергаться озолению в мусоросжигательной печи. Экипаж судна вносит соответствующие записи о сдаче остатков / отходов в журнал нефтяных операций, журнал грузовых операций и журнал операций с мусором.

[bookmark: _Toc216966676]14.	Основной состав технических средств и порядок движения отходов
В морском порту Ейск услуги по снятию судовых отходов оказывают ООО «Гермес» и ООО «ЭкоЛидер». Состав технических средств приведен в таблицах «Информация о достаточности приемных портовых сооружений» (приложение 4).
Информация о портовых приемных сооружениях морского порта Ейск формируется на основании сведений, предоставляемых операторами портовых приемных сооружений и доступна на сайте Ейского филиала ФГБУ "АМП Азовского моря": http://eisk.azovseaports.ru/kapitan_porta/ekologiya/f2750.html, а также в базе данных о портовых приемных сооружениях, созданной в рамках Глобальной интегрированной информационной системы судов (ГИСИС). Капитаны судов / судовладельцы / операторы для получения информации о приемных сооружениях морского порта Ейск могут пользоваться как базой данных сайта ГИСИС, так и сайтом Ейского филиала ФГБУ «АМП Азовского моря». Операторы портовых приемных сооружений ежегодно в срок до 15 июля, а в случае изменения основного состава технических средств и схемы движения отходов – в течение 10 дней предоставляют информацию о своих технических средствах, объектах, сооружениях, уточняют порядок движения судовых отходов от борта судна до пункта обезвреживания и конечной утилизации капитану морского порта Ейск для актуализации сведений в базе данных о портовых приемных сооружениях и плана управления судовыми отходами, чтобы обеспечить их доступность для капитанов судов, судовладельцев и судовых агентов. 
[bookmark: _Toc216966677]14.1	Порядок движения судовых отходов при исполнении операторами портовых приемных сооружений требований Приложения I МАРПОЛ 73/78 (Правила предотвращение загрязнения нефтью)
[bookmark: _Toc216966678]14.1.1	Действия оператора портовых приемных сооружений ООО «Гермес»
Специализированные машины для транспортировки нефтесодержащих вод оператора портовых приемных сооружений ООО «Гермес» принимают с судов воды, содержащие нефтепродукты и доставляют их для накопления в г. Ейск, ул. Мичурина, 2а.
Специализированные машины оператора портовых приемных сооружений ООО «Гермес» принимают с судов нефтешлам, отработанное масло и нефтеотходы, доставляют и передают их по договорам на дальнейшую утилизацию ООО «Монолит», г. Тимашевск и ООО «Агентство «Ртутная безопасность», ст. Холмская Краснодарского края Абинского района.
[bookmark: _Toc216966679]14.1.2	Действия оператора портовых приемных сооружений ООО «ЭкоЛидер»
Специализированные машины для транспортировки нефтесодержащих вод оператора портовых приемных сооружений ООО «ЭкоЛидер» принимают с судов воды, содержащие нефтепродукты и доставляют их на накопительную площадку (рег. № 03-0223-004381-П) в г. Ейск, ул. Рабочая, 2д. 
В дальнейшем воды, содержащие нефтепродукты передаются на обезвреживание и утилизацию в ООО «Монолит» г. Тимашевск и АО «АЧ ЭНПП СИРИУС» Темрюкский район, 7км автодороги п. Сенной – ст. Тамань
[bookmark: _Toc216966680]14.2	Порядок движения судовых отходов при исполнении требований Приложения IV МАРПОЛ 73/78 Правила предотвращения загрязнения сточными водами
Специализированные машины для транспортировки сточных вод, балластных вод операторов портовых приемных сооружений ООО «Гермес» и ООО «ЭкоЛидер» принимают с судов сточные хозяйственно-фекальные и балластные воды, обезвреженные нефтесодержащие воды, доставляют и передают их по договору на дальнейшую утилизацию в очистные сооружения через централизованную систему водоотведения в точках приема ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс», г. Ейск.
[bookmark: _Toc216966681]14.3	Порядок движения судовых отходов при исполнении требований Приложения V МАРПОЛ 73/78 Мусор. Твердые коммунальные отходы
Специализированные машины для транспортировки твердых коммунальных отходов операторов портовых приемных сооружений ООО «Гермес» и ООО «ЭкоЛидер» принимают с судов мусор, доставляют и передают его по договору на дальнейшую обработку и размещение региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Староминской зоне Краснодарского края. 
Полигон ТКО включен в государственный реестр, регистрационный номер объекта размещения отходов 23-00101-3-00371-2707174. Адрес места нахождения объекта 353670, Краснодарский край, Ейский район, Красноармейское сельское поселение, 2й км севернее пос. Симоновка.
[bookmark: _Toc216966682]15.	Готовность к работе операторов портовых приемных сооружений
Операторы портовых приемных сооружений обеспечивают исправное состояние своего оборудования, которое должно быть надлежащим образом подготовлено для приема судовых остатков/отходов. Процедуры приема отсортированных остатков/отходов должны соответствовать стандартам для управления и переработки судового мусора согласно стандарту ISO 21070. 
Операторы портовых приемных сооружений должны иметь действующие договоры с региональным оператором по обращению с ТКО, оператором очистных сооружений водоотведения и поставщиком услуг по обезвреживанию/утилизации отходов, содержащих нефтепродукты, подтверждающие конечную утилизацию судовых отходов.
[bookmark: _Toc216966683]16.	Плата за прием и размещение отходов
Услуги портовых приемных сооружений должны оказываться по разумной, обоснованной цене и не создавать морякам препятствий и ограничений в пользовании такими услугами. Плата за прием и размещение отходов осуществляется по заявкам через судового агента согласно договору.
[bookmark: _Toc216966684]17.	Государственное регулирование
[bookmark: _Toc216966685]17.1	Контроль со стороны Ейского филиала ФГБУ «АМП Азовского моря»
В соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ от 08.11.2007 г. «О морских портах и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» капитан морского порта Ейск взаимодействует с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти по вопросам осуществления таможенного, пограничного, иммиграционного, санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного, ветеринарного, экологического и иных предусмотренных законодательством Российской Федерации видов государственного контроля (надзора); руководит мероприятиями по предотвращению загрязнения акватории морского порта отходами производства и потребления, сточными и (или) нефтесодержащими водами, нефтью и другими опасными и (или) вредными для здоровья человека и (или) окружающей среды веществами и ликвидации последствий такого загрязнения.
Обязанность учета достаточности портовых приемных сооружений со стороны портовых властей возложена на ведущего специалиста группы организации работ в морском порту Ейск и на подходах к нему Службы капитана порта.
Проверка документов, касающихся исполнения судами настоящего плана осуществляется Службой капитана морского порта Ейск, в том числе при оформлении прихода / отхода судна. 
При неисполнении судном требований МК МАРПОЛ 73/78 о сдаче отходов, согласно ст. 80 Кодекса торгового мореплавания капитан морского порта имеет право отказать в выдаче разрешения на выход судна из морского порта в случае наличия угрозы причинения ущерба морской среде или предписания санитарно-карантинной службы.
[bookmark: _Toc216966686]17.2	Контроль со стороны государственных контрольно-надзорных органов
Контрольные действия в отношении судовых отходов в рамках своей компетенции осуществляют Ейский таможенный пост, а эпидемиологическую угрозу, которую могут представлять отходы с судов, определяет и контролирует Территориальный отдел управления Роспотребнадзора Краснодарского края в Ейском, Щербиновском и Староминском районах (Роспотребнадзор). 
[bookmark: _Toc216966687]18.	Особые районы и районы ограничения выбросов
Особыми районами в данном плане рассматриваются Черное, Азовское море и их заливы, где по признанным причинам, относящимся к океанографическим и экологическим условиям и специфике судоходства, необходимо принятие особых обязательных методов предотвращения загрязнения моря нефтью, другими вредными веществами и мусором. 
[bookmark: _Toc216966688]19.	Мероприятия по предотвращению загрязнения акватории морского порта Ейск жидкими судовыми отходами
В акватории морского порта Ейск запрещается: слив за борт любых видов нефтесодержащих вод, хозфекальных вод, воды, использовавшейся для мойки палубы, трюмов, грузовых и бункерных танков, выброс за борт пищевых и других отходов, остатков любых грузов и мусора.
Согласно требованиям Международной конвенции о контроле судовых балластных вод и осадков и управлении ими (BWM Convention) судам, следующим в морской порт с моря, следует произвести замену изолированного балласта в Черном море перед Керченским проливом и в Азовском море.
Сброс нефтепродуктов вредных для здоровья человека веществ и сточных вод, в пределах акватории порта запрещен. Капитан судна обязан принять все меры для предотвращения их разлива. Обо всех случаях загрязнения акватории порта со своего судна или при обнаружении нефтепродуктов на поверхности воды капитан судна обязан немедленно сообщить об этом в Службу капитана морского порта Ейск и принять меры противопожарной безопасности. 
Работы по очистке акватории порта при разливе нефтепродуктов или других веществ проводятся за счет виновных. Использование для очистки акватории порта диспергентов без согласования и разрешения государственных органов экологического, санитарного контроля запрещается. 
При подходе судна с моря клапаны сброса систем сточных вод должны быть закрыты и опломбированы судовым пломбиратором. 
После сдачи жидких судовых отходов у причала на специализированную автоцистерну-сборщик, вся запорная арматура судна должна быть опломбирована пломбами подрядчика, осуществляющего эти услуги. 
В случае замывки трюмов перед погрузкой, после выгрузки, суда сдают использованную воду в специализированную автоцистерну-сборщик оператора портовых приемных сооружений.
[bookmark: _Toc216966689]20.	Действия в случае сброса нефтесодержащих отходов
В случае сброса нефтесодержащих судовых отходов в акваторию морского порта Ейск работы по очистке следует производить, руководствуясь «Правилами ведения работ по очистке загрязнённых акваторий портов» РД 31.04.01-90, которые устанавливают комплекс организационных, технических и технологических требований и рекомендаций по ведению работ по очистке загрязненных акваторий портов от плавающих примесей и ликвидации разливов нефти. 
Информация о происшедшем разливе должна немедленно передаваться в Службу капитана морского порта Ейск 
Обо всех случаях загрязнения акватории порта со своего судна или при обнаружении нефтепродуктов на поверхности воды, капитан судна обязан немедленно сообщить об инциденте, вызывающем загрязнение нефтью, в службу капитана морского порта Ейск и предпринять другие действия согласно Судовому плану чрезвычайных мер по борьбе с загрязнениями нефтью.
[bookmark: _Toc216966690]21.	Сообщения о недостаточности сооружений для приема судовых отходов
В соответствии с Резолюцией ИМО МЕРС 44/20 Приложение 2 Международной Конвенции МАРПОЛ 73/78 «Руководство по обеспечению достаточности портовых приемных сооружений» собственниками или капитанами судов при обнаружении явной недостаточности портовых приемных сооружений составляется доклад в соответствии с МЕРС/Circ.349, который передается «государству флага», которое, в свою очередь, информирует «государство порта» и Секретариат ИМО. 

[bookmark: _Toc216966691]Приложение 1 (Формат для уведомления о предполагаемой недостаточности портовых приёмных сооружений)

В случае возникновения трудностей в сдаче отходов в приемные сооружения капитан судна должен переслать информацию, указанную ниже, вместе с подтверждающими документами, в администрацию государства флага и, по возможности, в компетентные органы государства порта. Государство флага уведомляет ИМО и государство порта о возникновении трудностей. Государство порта должно рассмотреть уведомление и соответствующим образом реагировать путем информирования ИМО и подотчетное государство флага о результатах своего расследования.
1	ДАННЫЕ СУДНА
1.1	Название судна:		
1.2	Владелец или оператор:		
1.3	Отличительный номер или позывной:	
1.4	Номер ИМО*2:		
1.5	Валовой тоннаж:		
1.6	Порт приписки:		
1.7	Государство флага*3:		
1.8	Тип судна:
□	 Нефтяной танкер	□ Химический танкер □ Сухогруз
□	 Другое грузовое судно	□ Пассажирское судно □ Другое (укажите)
2	ДАННЫЕ ПОРТА
2.1	Страна:		
2.2	Название порта или области:		
2.3	Расположение / название терминала: (например, причал/терминал/пирс)
2.4	Название компании, которая эксплуатирует приемное сооружение (если релевантно):	
2.5	Тип работы порта:
□	Порт выгрузки	□	Порт	погрузки	□	Судоверфь
□	Другое (укажите)	
2.6	Дата прибытия:		/__/____ (день/месяц/год)
2.7	Дата происшествия:	 /__/____ (день/месяц/год)
2.8	Дата отправления:		/__/____	(день/месяц/год)
______________
*1	Этот формат был утвержден Резолюцией MEPC 53.
*2	В соответствии с Системой опознавательных номеров судов ИМО, принятой ИМО как Резолюция Ассамблеи A.1078(28).
*3	Название государства, под флагом которого судно имеет право плавания.

FORMAT FOR REPORTING ALLEGED INADEQUACIES OF PORT RECEPTION FACILITIES *1

The master of a ship having encountered difficulties in discharging waste to reception facilities should forward the information below, together with any supporting documentation, to the Administration of the flag State and, if possible, to the competent Authorities in the port State. The flag State shall notify IMO and the port State of the occurrence. The port State should consider the report and respond appropriately informing IMO and the reporting flag State of the outcome of its investigation.


1	SHIP'S PARTICULARS
1.1	Name of ship:			_________________________
1.2	Owner or operator:		_________________________
1.3	Distinctive number or letters:	_________________________
1.4	IMO Number *2:			_________________________
1.5	Gross tonnage:			_________________________
1.6	Port of registry:			_________________________
1.7	Flag State *3:			_________________________
1.8	Type of ship:
	• Oil tanker		• Chemical tanker	• Bulk carrier
	• Other cargo ship	• Passenger ship	• Other (specify) ___________

2	PORT PARTICULARS
2.1	Country:				_________________________
2.2	Name of port or area:		_________________________
2.3	Location/terminal name:		_________________________
(e.g. berth/terminal/jetty)
2.4	Name of company operating
the reception facility (if applicable):	_________________________
2.5	Type of port operation:
	• Unloading port		• Loading port		• Shipyard
	• Other (specify) ___________________________
2.6	Date of arrival:		__/__/____ (dd/mm/yyyy)
2.7	Date of occurrence:	__/__/____ (dd/mm/yyyy)
2.8	Date of departure:	__/__/____ (dd/mm/yyyy)
_____________
*1	This format was approved by MEPC 53.
*2 	In accordance with the IMO ship identification number scheme, adopted by the Organization by Assembly resolution A.1117(30).
*3 	The name of the State whose flag the ship is entitled to fly.


 НЕДОСТАТОЧНОСТЬ СООРУЖЕНИЙ / INADEQUACY OF FACILITIES
Тип и объем отходов, для которых портовые приемные сооружения оказались недостаточными, и характер возникших проблем / Type and amount of wastes/residues for which the port reception facility was inadequate and nature of problems encountered
	Тип отходов / Type of wastes/residues
	Объем выгрузки (м3) / Amount for discharge (m3)
	Не принятый объем (м3) / Amount not accepted (m3)
	Возникшие проблемы
Укажите возникшие проблемы, с помощью одной или более следующих букв кода, в зависимости от обстоятельств.
A Приемные сооружения отсутствуют
B Неоправданная задержка
C Использовать сооружения технически невозможно
D Неудобное расположение
E Судну пришлось сменить причал, что повлекло простой / издержки
F Необоснованная оплата за использование сооружений
G Другое (укажите в пункте 3.2) / 
Problems encountered
Indicate the problems encountered by using one or more of the following code letters, as appropriate.
A No facility available
B Undue delay
C  Use of facility technically not possible
D Inconvenient location
E Ships had to shift berth involving delay/cost
F Unreasonable charges for use of facilities
G Other (please specify in paragraph 3.2)

	По Конвенции МАРПОЛ, Приложение I (нефтесодержащие отходы) / MARPOL Annex I-related
	
	
	

	Льяльные воды /Oily bilge water
	
	
	

	Нефтяные остатки  /Oily residues (sludge)
	
	
	

	Воды после промывки танков  /Oily tank washings
	
	
	

	Грязные балластные воды  /Dirty ballast water
	
	
	

	Осадок и шлам после промывки танков  /Scale and sludge from tank cleaning
	
	
	

	Другое / Other
	
	
	

	По Конвенции МАРПОЛ, Приложение II (вредные жидкие химические / опасные вещества /остатки / воды от помывки танков) / MARPOL Annex II–related Category of NLS  residue/water mixture for discharge to facility from tank washings:
	
	
	

	Вещество категории X / Category X substance
	
	
	

	Вещество категории Y / Category Y substance
	
	
	

	Вещество категории Z / Category Z substance
	
	
	

	По Конвенции МАРПОЛ, Приложение IV (сточные воды) / MARPOL Annex IV–related
	
	
	

	Сточные воды / Sewage 
	
	
	

	По Конвенции МАРПОЛ, Приложение V (мусор) / MARPOL Annex V–related
	
	
	

	A. Пластмасса / Plastics
	
	
	

	B. Пищевые отходы / Food wastes
	
	
	

	C. Бытовые отходы / Domestic wastes
	
	
	

	D. Кухонный жир / Cooking oil
	
	
	

	E. Зола инсинератора / Incinerator ashes
	
	
	

	F. Эксплуатационные отходы / Operational wastes
	
	
	

	G. Туши животного(-ых) / Animal carcasses
	
	
	

	H. Рыболовные снасти / Fishing gear
	
	
	

	I. Электронные отходы / E-waste
	
	
	

	J. Остатки груза, не опасные для окружающей среды / Cargo residues (non HME)
	
	
	

	K. Остатки груза, опасные для окружающей среды / Cargo residues (HME)
	
	
	

	По Конвенции МАРПОЛ, Приложение VI (загрязнители атмосферы воздуха) / MARPOL Annex VI–related
	
	
	

	a. Озоноразрушающие вещества и оборудование, содержащее такие вещества / Ozone-depleting substances and equipment containing such substances
	
	
	

	b. Отходы очистки от выхлопных газов / Exhaust gas-cleaning residues
	
	
	


___________
*4 Укажите в пункте 3.2 точное название категории груза по NLS и является ли вещество "твердым" или "высокой вязкости" согласно Конвенции МАРПОЛ Приложение II, раздел 1, абзацы 15.1 и 17.1 соответственно 
*4 Indicate, in paragraph 3.2, the proper shipping name of the NLS involved and whether the substance is designated as "solidifying" or "high viscosity" as per MARPOL Annex II, regulation 1, paragraphs 15.1 and 17.1 respectively.
* 5 Укажите точное название сухого груза
*5 Indicate the proper shipping name of the dry cargo.

3.2 Дополнительная информация касательно проблем, указанных в таблице выше. Additional information with regard to the problems identified in the above table
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3.3 Обсуждали ли вы эти проблемы или сообщали ли о них оператору приемных сооружений порта? Did you discuss these problems or report them to the port reception facility?
 Да Yes 		 Нет No
Если да, то с кем (пожалуйста, уточните) If Yes, with whom (please specify) ___________________________________________________________________ 
Если да, то каков был ответ касательно этих проблем от оператора приемных сооружений порта?  If Yes, what was the response of the port reception facility to your concerns? ___________________________________________________________________ 

	3.4 
	Было ли от вас предварительное уведомление (в соответствии с правилами порта) о требованиях вашего судна к приемным сооружениям?

	
	Did you give prior notification (in accordance with relevant port requirements) about the ship's requirements for reception facilities?


 Да Yes 		 Нет No 	 Не применимо Not applicable
Если да, то получали ли вы подтверждение о доступности приемных сооружений по прибытии? If Yes, did you receive confirmation on the availability of reception facilities on arrival?
 Да Yes 		 Нет No 	
4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ / КОММЕНТАРИИ 
ADDITIONAL REMARKS/COMMENTS
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Подпись капитана Master's signature 	Дата: Date: __/__/____ (день/мес/год) (dd/mm/yyyy)

[bookmark: _Toc216966692]Приложение 2 (Форма предварительного уведомления) , страница 1 p.1
Стандартная форма предварительного уведомления о сдаче отходов на приемные сооружения порта / APPENDIX 2 STANDARD FORMAT OF THE ADVANCE NOTIFICATION FORM FOR WASTE DELIVERY TO PORT RECEPTION FACILITIES


	Уведомление о сдаче отходов:
	
	(введите наименование порта или терминала)


Notification of the Delivery of Wastes/Residues to: …………….…..…………………….. (enter name of port or terminal)
Капитан судна должен предоставить информацию, приведенную ниже, в уполномоченный орган, за 24 часа до захода судна или отхода из предыдущего порта, если продолжительность рейса менее чем 24 часа.
The master of a ship should forward the information below to the designated authority at least 24 hours in advance of arrival or upon departure of the previous port if the voyage is less than 24 hours.
Эта форма бланка должна храниться на борту судна вместе с журналом нефтяных операций, журналом грузовых операций или журналом операций с мусором.
This form should be retained on board the ship along with the appropriate Oil Record Book, Cargo Record Book or Garbage Record Book.

СДАЧА С СУДОВ (ФОРМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ) / DELIVERY FROM SHIPS (ANF)

1. СВЕДЕНИЯ О СУДНЕ / SHIP PARTICULARS
	1.1. Название судна: Name of ship:
	1.5. Судовладелец или оператор: Owner or operator:

	1.2. Номер ИМО: IMO number:
	1.6. Отличительный номер: Distinctive number or letters:

	1.3. Валовая вместимость: Gross tonnage:
	1.7. Флаг: Flag State:

	[bookmark: %25D0%25A4%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B6][bookmark: __Fieldmark__0_358720262][bookmark: __Fieldmark__1_358720262][bookmark: __Fieldmark__2_358720262]1.4. Тип судна Type of ship::      |_| Нефтяной танкер Oil tanker      |_| Танкер - химовоз Chemical tanker     
[bookmark: __Fieldmark__3_358720262][bookmark: __Fieldmark__4_358720262][bookmark: __Fieldmark__5_358720262]|_| Балкер  Bulk carrier     |_| Контейнеровоз Container      |_| Другое грузовое судно Other cargo ship    
[bookmark: __Fieldmark__6_358720262][bookmark: __Fieldmark__7_358720262]|_| Пассажирское судно Passenger ship  |_| Ро-ро Ro-ro      |_| Другое (указать) Other (specify)



2. ПОРТ И ПОДРОБНОСТИ СЛЕДОВАНИЯ / PORT AND VOYAGE PARTICULARS
	2.1. Наименование терминала: Location/Terminal name and POC:
	2.6. Последний порт сдачи отходов: Last Port where wastes/residues were delivered:

	2.2. Дата и время прибытия: Arrival Date and Time:
	2.7. Дата последней сдачи: Date of Last Delivery:

	2.3. Дата и время отхода: Departure Date and Time:
	2.8. Следующий порт сдачи (если известно): Next Port of Delivery (if known):

	2.4. Последний порт: Last Port and Country:
	2.9. Лицо, подающее форму бланка (за исключением капитана): Person submitting this form is (if other than the master):

	2.5. Следующий порт (если известно): Next Port and Country (if known):
	



3. ВИД И КОЛИЧЕСТВО ОТХОДОВ СДАВАЕМЫХ НА ПРИЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
	По Конвенции МАРПОЛ, Приложение I (нефтесодержащие отходы) / MARPOL Annex I-related
	Количество (м3) Amount (m3)
	
	По Конвенции МАРПОЛ, Приложение V (мусор) / MARPOL Annex V–related
	Количество (м3) Amount (m3)

	Льяльные воды /Oily bilge water
	 
	
	A. Пластмасса / Plastics
	 

	Нефтяные остатки  /Oily residues (sludge)
	 
	
	B. Пищевые отходы / Food wastes
	 

	Воды после промывки танков  /Oily tank washings
	 
	
	C. Бытовые отходы / Domestic wastes
	 

	Грязные балластные воды  /Dirty ballast water
	 
	
	D. Кухонный жир / Cooking oil
	 

	Осадок и шлам после промывки танков  /Scale and sludge from tank cleaning
	 
	
	E. Зола инсинератора / Incinerator ashes
	 

	Другое / Other
	 
	
	F. Эксплуатационные отходы / Operational wastes
	 

	
	
	G. Туши животного(-ых) / Animal carcasses
	 

	По Конвенции МАРПОЛ, Приложение II (вредные жидкие химические / опасные вещества /остатки / воды от помывки танков) / MARPOL Annex II–related Category of NLS  residue/water mixture for discharge to facility from tank washings:
	Количество (м3)/ Название1
Amount (m3) Shipping name
	
	H. Рыболовные снасти / Fishing gear
	 

	Вещество категории X / Category X substance
	 
	
	I. Электронные отходы / E-waste
	 

	Вещество категории Y / Category Y substance
	 
	
	J. Остатки груза, не опасные для окружающей среды / Cargo residues (non HME)
	 

	Вещество категории Z / Category Z substance
	 
	
	K. Остатки груза, опасные для окружающей среды / Cargo residues (HME)
	 

	
	
	По Конвенции МАРПОЛ, Приложение VI (загрязнители атмосферы воздуха) / MARPOL Annex VI–related
	Количество (м3) Amount (m3)

	МАРПОЛ Приложение IV – Сточные воды / MARPOL Annex IV–related
	Количество (м3) Amount (m3)
	
	a. Озоноразрушающие вещества и оборудование, содержащее такие вещества / Ozone-depleting substances and equipment containing such substances
	 

	Сточные воды Sewage
	 
	
	b. Отходы очистки от выхлопных газов / Exhaust gas-cleaning residues
	 


________________________________________________ 
1 Указать точное наименование вредного жидкого вещества. Indicate the proper shipping name	
2 Указать точное наименование сухих грузов. Indicate the proper shipping name of the dry cargo

MEPC.1/Circ.644/Rev.1
Приложение 2 , страница 2  p.2
	Название судна: Name of ship:
	Номер ИМО: IMO number:


Пожалуйста, укажите примерный объем отходов и остатков, оставшихся на борту, и процент максимальной емкости. Если предполагается сдача всех отходов имеющихся на борту судна в этом порту, пожалуйста, зачеркните всю таблицу и поставьте галочку в поле ниже. В случае сдачи некоторого объема отходов или их отсутствие, заполните, пожалуйста, все столбцы. 
Please state below the approximate amount of wastes/residues remaining on board and the percentage of maximum storage capacity.If delivering all wastes/residues on board at this port please strike through this table and tick the box below. If delivering some or no waste/residue, please complete all columns.
[bookmark: __Fieldmark__8_358720262]Я подтверждаю, что я сдаю все отходы, находящиеся на борту этого судна (как показано на стр. 1) в этом порту |_|
I confirm that I am delivering all the wastes/residues held on board this vessel (as shown on page 1) at this port
	Вид Type
	Максимальная вместимость емкостей (м3) Maximum dedicated  storage capacity (m3)
	Количество отходов находящихся на борту судна (м3) Amount of wastes /residues retained on board (m3)
	Наименование порта, в котором оставшиеся отходы будут сданы (если известно) Port at which remaining wastes/residues will be delivered (if known)
	Количество отходов, образующиеся между периодом уведомления и следующим портом захода (м3) Estimate amount of wastes/residues to be generated between notification and next port of call (m3)

	 По Конвенции МАРПОЛ, Приложение I (нефтесодержащие отходы) / MARPOL Annex I-related

	Льяльные воды /Oily bilge water
	
	
	
	

	Нефтяные остатки  /Oily residues (sludge)
	
	
	
	

	Воды после промывки танков  /Oily tank washings
	
	
	
	

	Грязные балластные воды  /Dirty ballast water
	
	
	
	

	Осадок и шлам после промывки танков  /Scale and sludge from tank cleaning
	
	
	
	

	Другое / Other
	
	
	
	

	По Конвенции МАРПОЛ, Приложение II (вредные жидкие химические / опасные вещества /остатки / воды от помывки танков) / MARPOL Annex II–related Category of NLS  residue/water mixture for discharge to facility from tank washings:3

	Вещество категории X / Category X substance
	
	
	
	

	Вещество категории Y / Category Y substance
	
	
	
	

	Вещество категории Z / Category Z substance
	
	
	
	

	По Конвенции МАРПОЛ, Приложение IV (сточные воды) / MARPOL Annex IV–related

	Сточные воды / Sewage
	
	
	
	

	По Конвенции МАРПОЛ, Приложение V (мусор) / MARPOL Annex V–related

	A. Пластмасса / Plastics
	
	
	
	

	B. Пищевые отходы / Food wastes
	
	
	
	

	C. Бытовые отходы / Domestic wastes
	
	
	
	

	D. Кухонный жир / Cooking oil
	
	
	
	

	E. Зола инсинератора / Incinerator ashes
	
	
	
	

	F. Эксплуатационные отходы / Operational wastes
	
	
	
	

	G. Туши животного(-ых) / Animal carcasses
	
	
	
	

	H. Рыболовные снасти / Fishing gear
	
	
	
	

	I. Электронные отходы / E-waste
	
	
	
	

	J. Остатки груза, не опасные для окружающей среды / Cargo residues (non HME) 4
	
	
	
	

	K. Остатки груза, опасные для окружающей среды / Cargo residues (HME) 4
	
	
	
	

	По Конвенции МАРПОЛ, Приложение VI (загрязнители атмосферы воздуха) / MARPOL Annex VI–related

	a. Озоноразрушающие вещества и оборудование, содержащее такие вещества / Ozone-depleting substances and equipment containing such substances
	
	
	
	

	b. Отходы очистки от выхлопных газов / Exhaust gas-cleaning residues
	
	
	
	

	Дата:
	
	
	Имя и Должность:
	

	Время:
	
	
	Подпись:
	


_________________________________           
3 Указать точное наименование вредного жидкого вещества.
4 Указать точное наименование сухих грузов.
[bookmark: _Toc216966693]
Приложение 3 (Образец бланка справки о снятии судовых отходов) 

Порт Ейск
Port Yeysk
СПРАВКА/CERTIFICATE №

Настоящим подтверждаем, что с т/х 
This is to confirm that from m/v 		____________________________

Флаг 
Flag	__________________________________ 

Оператор портовых приемных сооружений
Provider		_____________________________

сдано на автомобиль-сборщик 					 в количестве указанном ниже
has delivered on the car-collector 					of total volume as indicate below
	Тип отходов  Type
	Объем выгрузки (м3) Amount (m3)
	
	Тип отходов  Type
	Объем выгрузки (м3) Amount (m3)

	По Конвенции МАРПОЛ, Приложение I (нефтесодержащие отходы) / MARPOL Annex I-related 
	
	По Конвенции МАРПОЛ, Приложение V (мусор)
 / MARPOL Annex V–related 

	Льяльные воды /Oily bilge water
	 
	
	A. Пластмасса / Plastics
	 

	Нефтяные остатки  /Oily residues (sludge)	
	 
	
	B. Пищевые отходы / Food wastes
	 

	Воды после промывки танков  /Oily tank washings
	 
	
	C. Бытовые отходы / Domestic wastes
	 

	Грязные балластные воды  /Dirty ballast water
	 
	
	D. Кухонный жир / Cooking oil
	 

	Осадок и шлам после промывки танков  /Scale and sludge from tank cleaning
	 
	
	E. Зола / Incinerator ashes
	 

	Другое / Other
	 
	
	F. Эксплуатационные отходы / Operational wastes
	 

	По Конвенции МАРПОЛ, Приложение II (вредные жидкие химические / опасные вещества /остатки / воды от помывки танков) / MARPOL Annex II–related Category of NLS  residue/water mixture for discharge to facility from tank washings:  
	
	G. Туши животного(-ых) / Animal carcasses
	 

	
	
	H. Рыболовные снасти / Fishing gear
	 

	Вещество категории X / Category X substance
	 
	
	I. Электронные отходы / E-waste
	 

	Вещество категории Y / Category Y substance
	 
	
	J. Остатки груза, не опасные для окружающей среды / Cargo residues (non HME)
	 

	Вещество категории Z / Category Z substance
	 
	
	K. Остатки груза, опасные для окружающей среды / Cargo residues (HME)
	 

	
	 
	
	По Конвенции МАРПОЛ, Приложение VI (загрязнители атмосферы воздуха) / MARPOL Annex VI–related 

	По Конвенции МАРПОЛ, Приложение IV (сточные воды) / MARPOL Annex IV–related 
	
	a. Озоноразрушающие вещества и оборудование, содержащее такие вещества / Ozone-depleting substances and equipment containing such substances
	 

	Сточные воды / Sewage	
	 
	
	b. Отходы очистки от выхлопных газов / Exhaust gas-cleaning residues
	 



Начало оказания услуги:
Commencement of service:              __________   __________     ___________________
	час/h 	 мин/min 	дата/date

Окончание оказания услуги:
Completion of service:                  __________   __________     ___________________
	час/h 	 мин/min 	дата/date

Всего затрачено времени:
Total service time:                     __________   __________     ___________________
	час/h 	 мин/min 	дата/date


	[bookmark: _Toc216966694]
Приложение 4 (Информация о достаточности приемных портовых сооружений) 
	[bookmark: _Toc216966695]П4.1. Нефтяные отходы. По Конвенции МАРПОЛ, Приложение I / MARPOL Annex I – related  

	Организация, предоставляющая услуги 
 Provider 
	Наименование:  
	
	ООО «Гермес»
	ООО "ЭкоЛидер"

	
	Name
	
	«Germes» Ltd
	«EcoLider» Ltd

	
	Адрес  
	
	353682, г. Ейск, ул. Гастелло, 21
	353680 г. Ейск ул. Портовая аллея 5

	
	Address
	
	Yeisk
	Yeisk

	
	Телефон  / Telephone
	
	(988) 966-02-02
	8-918-155-66-77

	
	Телекс  / Telex
	
	−
	−

	
	Факс / Fax
	
	−
	(86132) 2-68-03

	
	Адрес эл. почты  / Email
	
	goryain_gav@mail.ru 
	planida.eysk@mail.ru

	
	Сайт  / Website
	
	− 
	− 

	Тип сооружений 
Type of port reception facilities
	Выбрать один или более из:  Choose one or more of: 

	
	F (стационарные / fixed) 
	
	F
	F

	
	T (танкер или баржа / 
	
	−
	−

	
	tanker or barge) 
	
	
	

	
	Tr (грузовик или портативный танк /
	
	Tr
	Tr

	
	 truck or portable tank) 
	
	
	

	
	Другое (уточнить)  / 
	
	−
	−

	
	Other (specify)
	
	
	

	Ограничения приема 
Restrictions on receipt or collection
	Минимальное количество Minimum quantity (м3) 
	
	не лимитировано
	не лимитировано

	
	 
	
	unlimited
	unlimited

	
	Максимальное количество  Maximum quantity (м3)
	
	80
	не лимитировано

	
	 
	
	
	unlimited

	
	Максимальная скорость приема (м3/час)  / 
	
	10
	20

	
	Discharge rate (m3 /hour)
	
	
	

	
	Другое (уточнить)  / 
	
	−
	−

	
	Other (specify)
	
	
	

	Доступность приемных портовых сооружений 
Reception facilities available
	24 часа в сутки, 7 дней в неделю  / 24 hours a day, 7 days per week
	
	+
	+

	
	24 часа в сутки, 5 дней в неделю  / 24 hours a day, 5 days per week
	
	−
	−

	
	Только рабочие часы, 7 дней в неделю  /Business hours only, 7 days per week
	
	−
	−

	
	Только рабочие часы, 5 дней в неделю  / Business hours only, 5 days per week
	
	−
	−

	
	Другое (уточнить)  
	
	−
	−

	
	Other (specify)
	
	
	

	Требуемое уведомление, минимальное 
	(часы) 
	
	2
	2

	Prior notice for  receipt of oily wastes is required
	(hours)
	
	
	

	Система оплаты 
 Payment 
	Выбрать один или более из:  Choose one or more of:

	
	Бесплатно  / At no cost
	
	−
	−

	
	Стоимость включена в портовые сборы  
	
	−
	−

	
	At a cost incorporated into standing port use charge
	
	
	

	
	Стоимость, отдельная от других услуг  
	
	+
	+

	
	At a cost charged in addition to other services
	
	
	

	
	Другое (уточнить)  
	
	−
	−

	
	Other (specify)
	
	
	

	Категория ИМО:
 IMO category:
	Льяльные воды /
	
	+
	+

	
	Oily bilge water
	
	
	

	
	Нефтяные остатки  /
	
	+
	+

	
	Oily residues (sludge)
	
	
	

	
	Воды после промывки танков  / Oily tank washings
	
	+
	+

	
	Грязные балластные воды  / Dirty ballast water
	
	+
	+

	
	Осадок и шлам после промывки танков  / Scale and sludge from tank cleaning
	
	+
	+

	
	Другое (уточнить)  
	
	Все виды нефтеотходов
	Все виды нефтеотходов

	
	Other (specify)
	
	All category
	All category

	Дополнительная информация   Comments:
	(что считаете нужным добавить) / Need to add
	
	
	

	Последнее обновление 
 Last update
	(дата) / (data)
	
	17.12.2025
	07.07.2025






	[bookmark: _Toc216966696]П4.2. Химические / опасные жидкие вещества. По Конвенции МАРПОЛ, Приложение II /
[bookmark: _Toc216966697]MARPOL Annex II–related Category of NLS  residue/water mixture for discharge to facility from tank washings

	Организация, предоставляющая услуги 
 Provider
	Наименование:  
Name
	−

	Последнее обновление  
Last update
	(дата) 
(data)
	07.07.2025



	[bookmark: _Toc216966698]П4.3. Мусор. По Конвенции МАРПОЛ, Приложение V / MARPOL Annex V – related 

	Организация, предоставляющая услуги 
 Provider 
	Наименование:  Name
	
	ООО «Гермес»
	ООО "ЭкоЛидер"

	
	 
	
	«Germes Ltd
	«EcoLider» Ltd

	
	Адрес  Address
	
	353682, г. Ейск, ул. Гастелло, 21
	353680 г. Ейск ул. Портовая аллея 5

	
	Телефон  Telephone
	
	(988) 966-02-02
	8-918-155-66-77

	
	Телекс  Telex
	
	−
	−

	
	Факс  Fax
	
	−
	(86132) 2-68-03

	
	Адрес эл. почты  Email
	
	goryain_gav@mail.ru 
	planida.eysk@mail.ru

	
	Сайт  Website
	
	−
	−

	Тип сооружений 
Type of port reception facilities
	Выбрать один или более из:  Choose one or more of: 

	
	F (стационарные / fixed) 
	
	−
	−

	
	T (танкер или баржа / 
	
	−
	−

	
	tanker or barge) 
	
	
	

	
	Tr (грузовик или портативный танк /
	
	Tr
	Tr

	
	 truck or portable tank) 
	
	
	

	
	Другое (уточнить)  / 
	
	−
	−

	
	Other (specify)
	
	
	

	Ограничения приема 
Restrictions on receipt or collection
	Минимальное количество Minimum quantity (м3)  
	
	не лимитировано
	не лимитировано

	
	
	
	unlimited
	unlimited

	
	Максимальное количество  Maximum quantity (м3) 
	
	не лимитировано
	не лимитировано

	
	
	
	unlimited
	unlimited

	
	Максимальная скорость приема (м3/час)  / 
	
	5
	10

	
	Discharge rate (m3 /hour)
	
	
	

	
	Другое (уточнить)  / 
	
	−
	−

	
	Other (specify)
	
	
	

	Доступность приемных портовых сооружений 
Reception facilities available
	24 часа в сутки, 7 дней в неделю  / 24 hours a day, 7 days per week
	
	+
	+

	
	24 часа в сутки, 5 дней в неделю 24 hours a day, 5 days per week
	
	−
	−

	
	Только рабочие часы, 7 дней в неделю Business hours only, 7 days per week
	
	−
	−

	
	Только рабочие часы, 5 дней в неделю Business hours only, 5 days per week
	
	−
	−

	
	Другое (уточнить)  
	
	−
	−

	
	Other (specify)
	
	
	

	Требуемое уведомление, минимальное 
	(часы) 
	
	2
	2

	Prior notice for  receipt of oily wastes is required
	(hours)
	
	
	

	Система оплаты 
 Payment
	Выбрать один из:  Choose one of:
	 
	 
	 

	
	Бесплатно  At no cost
	
	−
	−

	
	Стоимость включена в портовые сборы  At a cost incorporated into standing port use charge
	
	−
	−

	
	Стоимость, отдельная от других услуг  / At a cost charged in addition to other services
	
	+
	+

	
	Другое (уточнить)  
	
	−
	−

	
	Other (specify)
	
	
	

	Категория ИМО:
 IMO category:
	A. Пластмасса / Plastics
	
	+
	+

	
	B. Пищевые отходы / 
	
	+
	+

	
	Food wastes
	
	
	

	
	C. Бытовые отходы / 
	
	+
	+

	
	Domestic wastes
	
	
	

	
	D. Кухонный жир / 
	
	+
	+

	
	Cooking oil
	
	
	

	
	E. Зола / Incinerator  ashes
	
	+
	+

	
	F. Эксплуатационные отходы / Operational wastes
	
	+
	+

	
	G. Туши животного(−ых) / Animal carcasses
	
	−
	−

	
	H. Рыболовные снасти / 
	
	+
	+

	
	Fishing gear
	
	
	

	
	I. Электронные отходы / 
	
	+
	+

	
	E−waste
	
	
	

	
	J. Остатки груза, не опасные для окружающей среды / Cargo residues (non HME)
	
	+
	+

	
	K. Остатки груза, опасные для окружающей среды / Cargo residues (HME)
	
	+
	+

	Дополнительная информация   Comments: 
	(что считаете нужным добавить)  
	
	−
	−

	
	Need to add:
	
	
	

	Последнее обновление  
Last update 
	(дата) 
	
	17.12.2025
	07.07.2025

	
	(data)
	
	
	



	[bookmark: _Toc216966699]П4.4. Сточные воды. По Конвенции МАРПОЛ, Приложение IV / MARPOL Annex IV – related

	Организация, предоставляющая услуги 
 Provider 
	Наименование:  Name
	
	ООО «Гермес»
	ООО "ЭкоЛидер"

	
	 
	
	«Germes Ltd
	«EcoLider» Ltd

	
	Адрес  Address
	
	353682, г. Ейск, ул. Гастелло, 21
	353680 г. Ейск ул. Портовая аллея 5

	
	Телефон  Telephone
	
	(988) 966-02-02
	8-918-155-66-77

	
	Телекс  Telex
	
	−
	−

	
	Факс  Fax
	
	−
	(86132) 2-68-03

	
	Адрес эл. почты  Email
	
	goryain_gav@mail.ru 
	planida.eysk@mail.ru

	
	Сайт 
	
	−
	−

	Тип сооружений 
Type of port reception facilities
	Выбрать один или более из:  Choose one or more of:
	 
	 
	 

	
	F (стационарные, fixed) 
	
	−
	−

	
	T (танкер или баржа, 
	
	−
	−

	
	tanker or barge) 
	
	
	

	
	Tr (грузовик или портативный танк, 
	
	Tr
	Tr

	
	truck or portable tank) 
	
	
	

	
	Другое (уточнить)  
	
	−
	−

	
	Other (specify)
	
	
	

	Ограничения приема 
Restrictions on receipt or collection
	Минимальное количество Minimum quantity (м3)  
	
	не лимитировано
	не лимитировано

	
	
	
	unlimited
	unlimited

	
	Максимальное количество  Maximum quantity (м3) 
	
	не лимитировано
	не лимитировано

	
	
	
	unlimited
	unlimited

	
	Максимальная скорость приема (м3/час) 
	
	10
	20

	
	Discharge rate (m3 /hour)
	
	
	

	
	Другое (уточнить)   
	
	−
	−

	
	Other (specify)
	
	
	

	Доступность приемных портовых сооружений 
Reception facilities available
	24 часа в сутки, 7 дней в неделю 24 hours a day, 7 days per week
	
	+
	+

	
	24 часа в сутки, 5 дней в неделю 24 hours a day, 5 days per week
	
	−
	−

	
	Только рабочие часы, 7 дней в неделю Business hours only, 7 days per week
	
	−
	−

	
	Только рабочие часы, 5 дней в неделю Business hours only, 5 days per week
	
	−
	−

	
	Другое (уточнить)  
	
	−
	−

	
	Other (specify)
	
	
	

	Требуемое уведомление, минимальное 
	(часы) 
	
	2
	2

	Prior notice for  receipt of oily wastes is required
	(hours)
	
	
	

	Система оплаты 
 Payment
	Выбрать один  из:  Choose one  of:
	 
	 
	 

	
	Бесплатно  At no cost
	
	−
	−

	
	Стоимость включена в портовые сборы  At a cost incorporated into standing port use charge
	
	−
	−

	
	Стоимость, отдельная от других услуг  At a cost charged in addition to other services
	
	+
	+

	
	Другое (уточнить)  
	
	
	

	
	Other (specify)
	
	
	

	Дополнительная информация   Comments: 
	(что считаете нужным добавить)  
	
	−
	−

	
	Need to add:
	
	
	

	Последнее обновление  
Last update 
	(дата) 
	
	17.12.2025
	07.07.2025



	[bookmark: _Toc216966700]П4.5. Озоноразрушающие вещества и Отходы от очистки выхлопных газов. По Конвенции МАРПОЛ, Приложение VI
[bookmark: _Toc216966701]/ MARPOL Annex VI – related

	Организация, предоставляющая услуги 
 Provider
	Наименование:  
Name
	−

	Последнее обновление  
Last update
	(дата) 
(data)
	17.12.2025



	[bookmark: _Toc216966702]П4.6. Балласт. Международной конвенции о контроле судовых балластных вод и осадков и управлении ими / BWM Convention:– related

	Организация, предоставляющая услуги 
 Provider 
	Наименование:  Name
	ООО «Гермес»
	ООО "ЭкоЛидер"

	
	 
	«Germes Ltd
	«EcoLider» Ltd

	
	Адрес  Address
	353682, г. Ейск, ул. Гастелло, 21
	353680 г. Ейск ул. Портовая аллея 5

	
	Телефон  Telephone
	(988) 966-02-02
	8-918-155-66-77

	
	Телекс  Telex
	−
	−

	
	Факс  Fax
	−
	(86132) 2-68-03

	
	Адрес эл. почты  Email
	goryain_gav@mail.ru 
	planida.eysk@mail.ru

	
	Сайт  Website
	−
	−

	Тип сооружений 
Type of port reception facilities
	Выбрать один или более из:  Choose one or more of: 

	
	F (стационарные, fixed) 
	−
	−

	
	T (танкер или баржа, tanker or barge) 
	−
	−

	
	Tr (грузовик или портативный танк, 
	Tr
	Tr

	
	truck or portable tank) 
	
	

	
	Другое (уточнить)  Other (specify)
	−
	−

	Ограничения приема 
Restrictions on receipt or collection
	Минимальное количество Minimum quantity (м3) 
	6
	−

	
	Максимальное количество  Maximum quantity (м3)
	30
	30

	
	Максимальная скорость приема (м3/час) 
	6
	−

	
	Discharge rate (m3 /hour)
	
	

	
	Другое (уточнить)   Other (specify)
	
	

	Доступность приемных портовых сооружений 
Reception facilities available
	24 часа в сутки, 7 дней в неделю 
	+
	+

	
	24 hours a day, 7 days per week
	
	

	
	24 часа в сутки, 5 дней в неделю 
	
	

	
	24 hours a day, 5 days per week
	
	

	
	Только рабочие часы, 7 дней в неделю 
	
	

	
	Business hours only, 7 days per week
	
	

	
	Только рабочие часы, 5 дней в неделю 
	
	

	
	Business hours only, 5 days per week
	
	

	
	Другое (уточнить)  Other (specify)
	
	

	Требуемое уведомление, минимальное 
	(часы) 
	2
	2

	Prior notice for  receipt of oily wastes is required
	(hours)
	
	

	Система оплаты 
 Payment
	Выбрать один из:  Choose one of:
	 

	
	Бесплатно  At no cost
	−
	−

	
	Стоимость включена в портовые сборы  
	−
	−

	
	At a cost incorporated into standing port use charge
	
	

	
	Стоимость, отдельная от других услуг  
	+
	+

	
	At a cost charged in addition to other services
	
	

	
	Другое (уточнить)  Other (specify)
	
	

	Дополнительная информация   Comments: 
	(что считаете нужным добавить)  
	−
	−

	
	Need to add:
	
	

	 
	Балластные воды / Ballast water (BWM Convention)
	−
	−

	 
	Осадки / Sediments (BWM Convention)
	+
	+

	Последнее обновление  
	(дата) 
	17.12.2025
	07.07.2025

	Last update
	(data)
	 
	 







[bookmark: _Toc216966703]П5. Приложение 5 (Источники дополнительной информации)

Источники дополнительной информации
•	Веб-сайт Глобальной интегрированной морской информационной системы Международной ИМО (ГИСИС): http://gisis.imo.org/Public/
•	Консолидированная версия Конвенции - включает в себя все статьи, протоколы, приложения и унифицированные толкования
•	Комплексное руководство ИМО 1999 года по приемным сооружениям порта
•	Руководство 2012 года по имплементации Приложения V к Конвенции МАРПОЛ
•	Руководство по обеспечению достаточности приемных сооружений порта для судовых отходов (резолюция MEPC.83(44))
•	ст.78 "Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации" от 30 апреля 1999 года № 81-ФЗ 
•	ст.12 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. "О морских портах Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
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